CARTOGRAFIA ELETTRONICA DIGIMAP - TourMap

CHIAVE DI PROTEZIONE DEL SOFTWARE
------------------------------------------


CHIAVE SU PORTA PARALLELA

TourMap provvede a installare automaticamente i driver per la 
chiave di protezione del software.



CHIAVE SU PORTA USB

- Rimuovere la chiave USB dal computer
- Inserire il CD di installazione e aprire la cartella INSTALLA_CHIAVE
- Eseguire _INSTALLA_RIMUOVI.EXE
- Selezionare il tipo di chiave (USB) 
- Cliccare su INSTALLA
  A questo punto il programma mostrerà il seguente messaggio:
  E' NECESSARIO INSERIRE IL TOKEN PER COMPLETARE L'INSTALLAZIONE
- Inserire la chiave di protezione. Il sistema operativo riconoscerà
  l'operazione e terminerà di installare i driver


MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA CHIAVE (PARALLELA O USB)


In alcuni, rari, casi l'installazione potrebbe non andare a buon fine.
In questo caso:


- Riavviare il sistema ed accedere al sistema come utente amministratore
- Inserire il CD di installazione e aprire la cartella INSTALLA_CHIAVE
- Eseguire _INSTALLA_RIMUOVI.EXE
  Selezionare il tipo di chiave (Parallela o USB)
  Cliccare su ELIMINA
- Riavviare il sistema ed accedere al sistema come utente amministratore
- Operare come indicato al punto CHIAVE SU PORTA USB, selezionando
  correttamente il tipo di chiave (USB o PARALLELA)

A questo punto TourMap funzionera' correttamente.

Nel CD è stato inserito anche il file SPCINFO.EXE, utile per 
verificare se il PC "vede" la chiave.

